|  |  |
| --- | --- |
| **Ferrari California 4.3 V8 Informação técnica do motorFerrari Califórnia 4.3 V8 Informação técnica do motor** | |
|  | |
| Motor: | V 8 |
|  | |
| Código de Motor: | - |
|  | |
| Combustível: | Gasolina |
|  | |
| Alimentação: | Direto petrol. Injeto |
|  | |
| Lubrificação: | Dry sump |
|  | |
| Líquido de Refrigeração: |  |
|  | |
| Disposição: | Longitudinal |
|  | |
| Cilindrada: | 4297 cm3 / 262.2 cu-in |
|  | |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões: | 94.00 x 77.37 mm 3.7 x 3.05 inches |
|  | |
| Válvulas: | 32 Válvulas |
|  | |
| Aspiração: | N/A |
|  | |
| Taxa de Compressão: | 12.20 |
|  | |
| Potência: | 460 PS / 454 HP / 338 kW @ 7750 rpm |
|  | |
| Torque: | 485.0 Mm / 357 lb-ft @ 5000 rpm |
|  | |
| Tração: | RWD |
|  | |
| Câmbio: | 7 marchas Automatic Câmbio |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| **Ferrari California 4.3 V8 Consumos, Emissões e AutonomiaFerrari Califórnia 4.3 V8 Consumos, Emissões e Autonomia** | |
|  | |
| Consumos - Misto: | 13.1 L/100 Km  22 MPG UK  18 MPG US |
|  | |
| Consumos - Extra-Urbano: | 9.4 L/100 Km  30 MPG UK  25 MPG US |
|  | |
| Consumos - Urbano: | 19.4 L/100 Km  15 MPG UK  12 MPG US |
|  | |
| Autonomia : | 595 Km / 370 miles |
|  | |
| Volume do depósito / tanque de combustível : | 78 L  20.6 US gallons  17.2 UK gallons |
|  | |
| Emissões de CO2 : | 299.0 g/Km (Ferrari) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| **Ferrari California 4.3 V8 Desempenho / PrestaçõesFerrari Califórnia 4.3 V8 Desempenho / Prestações** | |
|  | |
| Velocidade Máxima: | 310 Km/h / 193 Mph |
|  | |
| Aceleração 0 aos 100 km/h : | 4.10 s |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Ferrari California 4.3 V8 Dimensões, Aerodinâmica e PesoFerrari Califórnia 4.3 V8 Dimensões, Aerodinâmica e Peso** | |
|  | |
| Tipo de Carroceria / Configuração: | Cabrio |
|  | |
| Num. de Portas: | 2 |
|  | |
| Distância entre Eixos: | 267 cm / 105.12 in |
|  | |
| Comprimento: | 456.3 cm / 179.65 in |
|  | |
| Largura: | 190.2 cm / 74.88 in |
|  | |
| Altura: | 130.8 cm / 51.5 in |
|  | |
| Bitola dianteira: | 163.0 cm / 64.17 in |
|  | |
| Bitola traseira: | 160.5 cm / 63.19 in |
|  | |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | 0.320 |
|  | |
| Freios dianteiros: | Discos Ventilados (390 mm / 15.35 in) |
|  | |
| Freios traseiras: | Discos Ventilados (360 mm / 14.17 in) |
|  | |
| Pneus da Frente: | 245/40 R19 |
|  | |
| Pneus de Trás: | 285/40 R19 |
|  | |
| Peso: | 1735 Kg / 3825 lês |
|  | |
| Relação Peso/Potência: | 3.8 kg/hp |
|  | |
| Volume do Porta-malas: | - L / - cu-ft |
|  | |
| Suspensão da Frente: | Double wishbones. | | |
|  | |  |  |
| Suspensão de Trás: | Multi-link. | | |