|  |  |
| --- | --- |
| Lamborghini Urus 4.0 V8 Informação técnica do motor | |
|  | |
| Motor : | V 8 |
|  | |
| Código de Motor : | - |
|  | |
| Combustível : | Gasolina |
|  | |
| Alimentação : | direct injection |
|  | |
| Lubrificação : | See oil information https://www.ultimatespecs.com/img/popup_icon.gif |
|  | |
| Líquido de Refrigeração : |  |
|  | |
| Disposição : | Longitudinal |
|  | |
| Posição Instalação do Motor : | Frente |
|  | |
| Cilindrada : | 3996 cm3 / 243.9 cu-in |
|  | |
| Diâmetro dos cilindros x Curso dos pistões : | 86 x 86 mm 3.39 x 3.39 inches |
|  | |
| Válvulas : | 32 Válvulas |
|  | |
| Aspiração : | Twin Turbo |
|  | |
| Potência : | 650 PS / 641 HP / 478 kW @ 6000 rpm |
|  | |
| Torque : | 850 Nm / 626 lb-ft @ 2250 rpm |
|  | |
| Tração : | AWD |
|  | |
| Câmbio : | 8 marchas Dualclutch Automatic Câmbio |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
| Lamborghini Urus 4.0 V8 Consumos, Emissões e AutonomiaLamborghini Urus 4.0 V8 Consumos, Emissões e Autonomia | |
|  | |
| Consumos - Misto: | 12.3 L/100 Km  23 MPG UK  19 MPG US |
|  | |
| Consumos - Extra-Urbano: | 9.7 L/100 Km  29 MPG UK  24 MPG US |
|  | |
| Consumos - Urbano: | 16.7 L/100 Km  17 MPG UK  14 MPG US |
|  | |
| Autonomia : | 691 Km / 429 miles |
|  | |
| Volume do depósito / tanque de combustível : | 85 L  22.5 US gallons  18.7 UK gallons |
|  | |
| Emissões de CO2 : | 279 g/Km (Lamborghini) |

|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
| Lamborghini Urus 4.0 V8 Desempenho / PrestaçõesLamborghini Urus 4.0 V8 Desempenho / Prestações | |
|  | |
| Velocidade Máxima : | 305 Km/h / 190 Mph |
|  | |
| Aceleração 0 aos 100 km/h : | 3.6 s |

|  |
| --- |
|  |

|  |  |
| --- | --- |
| Lamborghini Urus 4.0 V8 Dimensões, Aerodinâmica e PesoLamborghini Urus 4.0 V8 Dimensões, Aerodinâmica e Peso | |
|  | |
| Tipo de Carroceria / Configuração : | SUV / TT |
|  | |
| Num. de Portas : | 5 |
|  | |
| Distância entre Eixos : | 300.3 cm / 118.23 in |
|  | |
| Comprimento : | 511.2 cm / 201.26 in |
|  | |
| Largura : | 201.6 cm / 79.37 in |
|  | |
| Altura : | 163.8 cm / 64.49 in |
|  | |
| Altura livre : | 25 cm / 9.84 in |
|  | |
| Num. de Lugares : | 5 |
|  | |
| Coeficiente aerodinâmico (Cx) : | - |
|  | |
| Freios dianteiros : | Discos Ventilados (440 mm / 17.32 in) |
|  | |
| Freios traseiras : | Discos Ventilados (370 mm / 14.57 in) |
|  | |
| Pneus da Frente : | 285/45 R21 |
|  | |
| Pneus de Trás : | 315/40 R21 |
|  | |
| Peso : | 2200 Kg / 4850 lbs |
|  | |
| Relação Peso/Potência : | 3.4 kg/hp |
|  | |
| Volume do Porta-malas : | 574-616 L / - cu-ft |
|  | |
| Suspensão da Frente : | Independent, Coil springs | | |
|  | |  |  |
| Suspensão de Trás : | Independent, Coil springs | | |